|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| **Technologia druku** | technologia laserowa, czterobębnowa |
| **Format oryginału i kopii** | A6-A3 |
| **Prędkość drukowania** | Min. 25 stron A4 / min. w kolorze i mono, (również dwustronnie) |
| **Obsługiwane rozdzielczości drukowania** | 600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi |
| **Czas wydruku pierwszej strony** | kolorowej maks. 10 sek., czarno-białej maks. 7 sek. |
| **Czas nagrzewania** | maks. 20 sek. od włączenia zasilania |
| **Kopiowanie wielokrotne** | od 1 do 9999 kopii |
| **Pamięć RAM** | min. 4 GB |
| **Dysk SSD lub HDD** | min. 32 GB |
| **Zoom** | 25-400% |
| **Panel operatora** | Panel operatora wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali, w języku polskim. Panel z płynna regulacją kąta nachylenia. |
| **Dupleks** | automatyczny, obsługa papieru 80-250 g/m2 |
| **Podajnik dokumentów** | Automatyczny dwustronny, pojemność tacy podającej min. 140 ark. (A4, 80 g/m2) |
| **Podajniki papieru** | * podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 60-300 g/m2 (w tym min. jeden obsługujący papier formatu A3); * taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 60-300 g/m2 |
| **Odbiór wydruków i kopii** | Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m2) |
| **Podstawa mobilna** | Dedykowana, podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia. |
| **Język opisu strony** | PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) |
| **Interfejsy** | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb |
| **Funkcje skanowania** | skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów |
| **Rozdzielczość skanowania** | 600 dpi |
| **Prędkość skanowania kolorowego** | min. 80 str. / min. (A4, 300 dpi) |
| **Typy plików** | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS,  PDF przeszukiwalny, docx, xlsx, pptx |
| **Wymagania dodatkowe** | Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia. |
| **Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem)** | Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 10 000 stron kolorowych A4 (zgodnie z ISO 19798)  Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |
| **Możliwość rozbudowy** | * Podajniki papieru na min. 6000 ark. (A4, 80 g/m2) * Standardowy faks klasy Super G3 * Finiszer zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 4.000 ark. (A4, 80 g/m2), |
| **Wymagania dodatkowe** | * Certyfikaty ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, producenta oferowanego sprzętu - załączyć do oferty |

**URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3/A4 KOLOR – 3 sztuki**